A screenshot of a computer

Description automatically generated

Questions pour le prof

- Si on est en Mode Filtre pour le multiplexeur, la sortie du filtre = 16 bits et BUS\_SORTIE = 16 bits, comment est-ce qu'on peut encore afficher les signaux de références si on n’a plus de place?

* Pour le FIR, j’ai trois opérations d’addition et dont 1 bit de «carry» s’ajoute à chaque étage (3 bits total). Ceci fait que la sortie est de 17 bits et non 16 bits. Est-ce que j’ignore le «carry» dans la dernière étage, est-ce qu’il y a une erreur dans les spécifications, ou est-ce que mon design n’est pas bonne?

A computer diagram of a computer network

Description automatically generated with medium confidence

* Même question pour les signaux de références.